# Hvordan bruke PSWinCom Gateway med SafeNet

Trykk på **Virtual Servers** fra menyen, og klikk deg inn på din konto.

**2**

**1**



Velg **COMMS**, og **SMS Settings**

**2**

**1**



Velg Custom.



Du vil da få opp to valg: Gateway og SMS Plugin.

Velg følgende:

Gateway **[Primary SMS gateway provider]**

SMS Plugin: **[Generic HTTP(s) SMS Plugin]**



Fyll ut alle feltene som vist på bildet over.

*SMS URL:* [*https://secure.pswin.com/http4sms2/send.aspx*](https://secure.pswin.com/http4sms2/send.aspx)

*Destination Parameter Name: RCV*

*Message Parameter Name: TXT*

*Success Message Contains String: OK*

*Use Proxy: NO*

For å autentisere HTTP-kallet, må vi også ha med gateway-brukernavn og gateway-passord.

Vi må derfor legge til egendefinerte parametere som sender brukernavn/passord.



Trykk på **Add Parameter**

**Følgende parametere må opprettes:**

USER Gateway-brukernavn

PW Gateway-passord

SND Avsendernavn som vises på håndsett.

Når parameterne er oppretter, trykker du på .
Hvis endringene blir lagret, vil du få en bekreftelse i bunnen av siden:



Det er nå tid for å teste SMS-utsendelse.
Tast inn mobilnummeret testmeldingen skal sendes til. NB! Husk landskode.

Trykk Test



Hvis testen var vellykket, vil du få en bekreftelse i bunnen av siden:
